**Wkład wentylatora VE ER-AP 100 F**

Wkład wentylatora – część zamienna wentylatora natynkowego ER-AP 100 F.

Wersja ze sterowaniem fotoelektrycznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VE ER-AP 100 F |
| Wykonanie: | Sterowanie fotoelektryczne |
| Wydajność powietrza: | 100 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.850 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 29 W |
| IMax: | 0,15 A |
| Stopień ochrony: | IP X5 |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 1,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,32 kg |
| Szerokość: | 215 mm |
| wysokość: | 110 mm |
| Głębokość: | 215 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101031 |
| Numer katalogowy: | E084.0172.0000 |

Producent: MAICO

VE ER-AP 100 F Wkład wentylatora