**Obudowa do montażu podtynkowego ER-UP/GH**

Wentylacja pojedynczych pomieszczeń

Montaż w łazienkach, toaletach, domowych kuchniach.

Króciec wylotowy wsteczny z klapą zwrotną sterowaną strumieniem powietrza, obie części wykonane z tworzywa sztucznego.

Klapa zwrotna z tworzywa sztucznego służy dodatkowo jako klapa zimnego dymu.

Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz szybu w ścianie i suficie.

Mała ogólna głębokość konstrukcyjna obudowy podtynkowej i pokrywy.

Kierunek wydmuchu: w tył do góry, w tył na prawo lub w tył na lewo.

Średnica przyłącza DN 75/80.

Elementy z tworzywa sztucznego normalnie palne wg klasy B 2.

Z pokrywą zabezpieczającą na czas prac tynkarskich.

Wentylacja drugiego pomieszczenia

Zestaw do przyłączania dodatkowego pomieszczenia ER-ZR do wentylacji drugiego pomieszczenia.

W obudowie ER-UP/GH przewidziano przewężenia do wyłamania otworów umożliwiających zainstalowanie dodatkowego króćca przyłączeniowego ze strony prawej, lewej i u dołu.

Typy wentylatorów, które można zastosować do wentylacji drugiego pomieszczenia zgodnie z normą DIN 18017-3: ER 100 E, ER 100 EVZ, ER 100 EG.

Pomieszczenie główne: 60 m³/h

Dodatkowe pomieszczenie: 40 m³/h

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-UP/GH |
| Wykonanie: | Króciec wylotowy wsteczny z tworzywa sztucznego z klapą zwrotną z tworzywa sztucznego sterowaną strumieniem powietrza, bez obudowy ognioodpornej, przyłącze dodatkowego pomieszczenia opcjonalnie ze strony prawej/lewej / u dołu |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | niebieski |
| Ochrona przeciwpożarowa: | nie |
| Kierunek wydmuchu powietrza: | wsteczny |
| Średnica przyłącza: | 75 mm / 80 mm |
| Szerokość: | 230 mm |
| wysokość: | 230 mm |
| Głębokość: | 112 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0084.0370 |

Producent: MAICO

ER-UP/GH Obudowa do montażu podtynkowego