**Filtr powietrza, wymienny FF 17**

FF 17: Wymienny filtr powietrza do ściennego urządzenia wentylacyjnego EMA 17.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FF 17 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Klasa filtra: | EU2 |
| Szerokość: | 290 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 61 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933434 |
| Numer katalogowy: | 0093.0343 |

Producent: MAICO

FF 17 Filtr powietrza, wymienny