**Zabezpieczenie przeciwburzowe ALDS 10**

Zabezpieczenie przeciwburzowe do regulacji przepływu powietrza przy silnym lub porywistym wietrze.

Akcesoria dla przepustów powietrza zewnętrznego ALD 10.

Montaż przez wsunięcie do tulei ściennej.

Wskazówki montażowe

W przypadku budynku wolnostojącego zaleca się montaż od strony pogodowej od 3 kondygnacji wzwyż.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALDS 10 |
| Materiał obudowy: | Polistyren |
| Materiał membrany: | Silikon specjalny |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 90 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Numer katalogowy: | 0152.0056 |

Producent: MAICO

ALDS 10 Zabezpieczenie przeciwburzowe