**Wentylator natynkowy ERA 17 F**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ERA 17 F |
| Wykonanie: | Sterowanie fotoelektryczne |
| Wydajność powietrza: | 61 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.650 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 55 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Stopień ochrony: | IP 45 |
| Kabel zasilający: | 2 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Ciężar: | 3 |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 51 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0645 |

Producent: MAICO

ERA 17 F Wentylator natynkowy