**Kratka zewnętrzna LZP-R 28**

Kratka zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi dla wentylacji i wyciągu powietrza w wersji wyjątkowo wysokiej jakości.

Z seryjnym rozszerzeniem poprzecznego przekroju kanału w celu zmniejszenia strat ciśnienia.

Ze stałymi przeciwdeszczowymi klapami ochrony pogodowej.

Z ramą do montażu w ścianach murowanych.

Z ramą kołnierzową 20 mm i otworami wzdłużnymi do bezpośredniego podłączenia do kanału.

Kratka ochronna zgodna z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LZP-R 28 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana / kanał |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 16,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 18,23 kg |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 300 mm |
| Otwarty przekrój: | 1.458 cm² |
| Szerokość: | 929 mm |
| wysokość: | 375 mm |
| Głębokość: | 250 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.010 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 395 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513834 |
| Numer katalogowy: | 0151.0383 |

Producent: MAICO

LZP-R 28 Kratka zewnętrzna