**Filtr powietrza ZFF 40**

Filtr powietrza do oczyszczania dopływającego powietrza.

Z kratką ochronną zabezpieczającą przed dotknięciem.

Łatwa wymiana filtra.

Akcesoria: wymienny filtr powietrza FF.. .

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZFF 40 |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 2,44 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,96 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm / 400 mm |
| Szerokość: | 470 mm |
| wysokość: | 470 mm |
| Głębokość: | 112 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 480 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 480 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Numer katalogowy: | 0149.0005 |

Producent: MAICO

ZFF 40 Filtr powietrza