**wentylator ścienny EMA 16**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EMA 16 |
| Wydajność powietrza: | 380 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.540 1/min |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 25 W |
| IMax: | 0,17 A |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 1,5 |
| Wbudowany odchylacz: |  -  |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 080274 |

Producent: MAICO

EMA 16 wentylator ścienny