**Zestaw do montażu natynkowego APM HY 230**

Do natynkowego montażu HY 230 i HY 230 I, jeśli np. nie występuje puszka podtynkowa.

Zakres dostawy: Zestaw do montażu natynkowego dostarczany jest z czterema śrubami, które przewidziane są do montażu ramki pośredniej i dolnej części obudowy higrostatu.

Wskazówki montażowe

Zestaw do montażu natynkowego przeznaczony jest do wprowadzenia trwale ułożonych przewodów w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.

Należy przestrzegać norm VDE 0100, EN 60730 część 1 oraz przepisów lokalnego zakładu energetycznego.

Ramkę natynkową należy zamontować tak, aby higrostat HY 230 / HY 230 I mógł rejestrować średnią wilgotność powietrza w pomieszczeniu (unikać bliskości kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz okien i drzwi). Montaż na ścianach wewnętrznych na wysokości ok. 1,3 do 1,5 m nad podłogą (unikać bezpośredniego nasłonecznienia).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | APM HY 230 |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 29 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 86 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 86 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 35 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931591 |
| Numer katalogowy: | 0093.0159 |

Producent: MAICO

APM HY 230 Zestaw do montażu natynkowego