**Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm KSD80/100/1200**

Cechy

Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm, złączka Szerokość całkowita = szerokość tłumika akustycznego. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KSD80/100/1200 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wymiar kanału: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924609 |
| Numer katalogowy: | 0092.0460 |

Producent: MAICO

KSD80/100/1200 Kanałowy tłumik akustyczny z kulisą 40 mm