**Filtr powietrza, wymienny WS 75 F7**

Wymienny filtr powietrza do urządzenia wentylacyjnego WS 75 Powerbox S i H.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 F7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Szerokość: | 173 mm |
| wysokość: | 116 mm |
| Głębokość: | 29 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 32 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 75 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Numer katalogowy: | 0093.1588 |

Producent: MAICO

WS 75 F7 Filtr powietrza, wymienny