**Zestaw do montażu okiennego FE 100/1 AP**

Cechy

Do montażu wentylatorów do małych pomieszczeń serii ECA 100 ipro w oknach i cienkich ścianach.

Kolor biały drogowy ~RAL 9016.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Zakres dostawy: żaluzją zewnętrzna AP lub kratka zewnętrzna SG, 3 x ramka dystansowa, 2 x pierścienie uszczelniające, króciec gwintowany, 3 x śruby do mocowania wentylatora, uchwyt mocujący odciążający z 2 x śrubami, dławnica kablowa, instrukcja montażu.

Wskazówki montażowe

Łatwy montaż w wycięciu w szybie za pomocą skręcanych ze sobą adapterów i gwintowanych łączników.

Grubość szyby co najmniej 3 mm, odstęp między szybami do 75 mm.

Wycięcie w szybie od 115 do 120 mm.

Nie nadaje się do instalowania w odchylanych oknach podwójnych.

Przyłącze elektryczne

Do listwy zaciskowej w obudowie ECA 100 ipro...

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FE 100/1 AP |
| Miejsce montażu: | Okno / Cienka ściana |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,48 kg |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 103 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 157 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 157 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 123 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799934998 |
| Numer katalogowy: | 0093.0499 |

Producent: MAICO

FE 100/1 AP Zestaw do montażu okiennego