**Żaluzja, sterowana linką pociągową VD 60-Ex**

Żaluzje sterowane strumieniem powietrza z linką pociągową do ręcznego sterowania.

Stosować tylko w pomieszczeniach o wysokości do 5 m z uwagi na konwekcję termiczną.

Do wielkości nominalnej DN 400: Żaluzja otwiera się od 930 obr-1 i większej.

Od wielkości nominalnej DN 500: Żaluzja otwiera się od 715 obr-1 i większej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VD 60-Ex |
| Ciężar: | 9,6 |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 600 mm |
| Ochrona przeciwwybuchowa: | Ex II 2G |
| Wersja Ex: | antystatyczny |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936367 |
| Numer katalogowy: | 0093.0636 |

Producent: MAICO

VD 60-Ex Żaluzja, sterowana linką pociągową