**Odśrodkowy wentylator dachowy DRD 63/86**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DRD 63/86 |
| Wydajność powietrza: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 715 1/min / 930 1/min |
| Wydajność nominalna: | 2.000 W / 4.000 W |
| INom: | 4 A / 8 A |
| IMax: | 4 A / 8,3 A |
| Przełączalna liczba biegunów: |  ✔  |
| Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów: | 6 |
| Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów: | 8 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 225 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Numer katalogowy: | 0087.0159 |

Producent: MAICO

DRD 63/86 Odśrodkowy wentylator dachowy