**System wentylacji pomieszczeń aeronom FK 125**

System kanałów płaskich do wentylacji mieszkań.

Wymiar kanału: 150 mm x 80 mm.

Szybka i łatwa instalacja.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FK 125 |
| strata ciśnienia: | 1 Pa |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | PVC |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,765 |
| Wymiar kanału: | 150 mm x 80 mm |
| Średnica hydrauliczna: | 72 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780120 |
| Numer katalogowy: | 0078.0012 |

Producent: MAICO

FK 125 System wentylacji pomieszczeń aeronom