**Czujnik CO2 PP 45 CO2**

Czujnik zewnętrzny do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 45 i urządzenia PushPull Balanced PPB 30.

Czujnik jest podłączany do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O za pośrednictwem interfejsu RS485.

Umożliwia to umieszczenie czujnika w pewnej odległości od układu sterowania wentylacją pomieszczeń.

Możliwy jest montaż w prostej puszce podtynkowej.

Do jednego układu sterowania wentylacją pomieszczeń można podłączyć maksymalnie 3 czujniki zewnętrzne.

W zależności od wartości czujnika wydajność tłoczenia urządzeń PushPull jest zwiększana bezstopniowo.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 CO2 |
| Czujnik: | CO2 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,18 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 49 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 233 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 167 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573661 |
| Numer katalogowy: | 0157.0366 |

Producent: MAICO

PP 45 CO2 Czujnik CO2