**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 4-1 UP**

Urządzenie do sterowania wentylacją powietrzem w pomieszczeniu do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń WRG 35.

Urządzenie sterownicze potrzebne jest jako wyposażenie dodatkowe dla zestawu do montażu końcowego WRG 35-1-SE.

Dostarczone akcesoria: Przewód przyłączeniowy 5 m.

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 4-1 dysponuje następującymi możliwościami regulacji:

Przedział wskaźnika wymiany filtra można nastawić w zakresie od 2 do 9 miesięcy.

Stopień "zero powietrza" można dezaktywować, dzięki czemu wentylatory zawsze pracują.

Za pośrednictwem układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 4-1 można sterować jednocześnie kilkoma urządzeniami (maks. 9).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 4-1 UP |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,224 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 225 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 115 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578482 |
| Numer katalogowy: | 0157.0848 |

Producent: MAICO

RLS 4-1 UP Układ sterowania wentylacją pomieszczeń