**Łączniki kanałów wentylacyjnych MT-V160**

Do łączenia ze sobą kanału wentylacyjnego MT-R i kolanka MT-B.

Łatwy i bezpieczny montaż.

Szybkie, zamknięte siłowo połączenie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MT-V160 |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Wielkość nominalna: | 160 mm |
| Średnica wewnętrzna: | 200 mm / 200 mm |
| Szerokość: | 280 mm |
| wysokość: | 50 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599883 |
| Numer katalogowy: | 0059.0988 |

Producent: MAICO

MT-V160 Łączniki kanałów wentylacyjnych