**Zestaw do odsprzężenia akustycznego KSD-D**

4 gumowe elementy tłumiące z ocynkowaną podkładką do montażu sufitowego wentylatorów skrzynkowych ESR-2 EC z separacją zapobiegającą rozprzestrzenianiu się dźwięku przez materiały, zgodnie z normą DIN 4109.

Inne elementy mocujące jak wkręty bez łba, nakrętki itd. nie należą do zakresu dostawy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KSD-D |
| Materiał: | Elastomer termoplastyczny (TPE) |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,04 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | Klasa palności B2 według DIN 4102, niekapiący |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 50 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Gwint: | M8 |
| temperatura otoczenia: | -50 °C do 110 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 4 sztuki |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Numer katalogowy: | 0092.0521 |

Producent: MAICO

KSD-D Zestaw do odsprzężenia akustycznego