**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 35/1**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 35/1 |
| Wydajność powietrza: | 2.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.150 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Wydajność nominalna: | 900 W |
| INom: | 2,7 A |
| IMax: | 4,5 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | F |
| Ciężar: | 43,1 |
| Wielkość nominalna: | 350 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 50 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802860 |
| Numer katalogowy: | 0080.0286 |

Producent: MAICO

ESR 35/1 Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy