**Filtr powietrza, wymienny Trio M5 L**

Wymienny filtr powietrza do urządzeń Trio.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio M5 L |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Szerokość: | 205 mm |
| wysokość: | 167 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 32 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991182 |
| Numer katalogowy: | 0093.1451 |

Producent: MAICO

Trio M5 L Filtr powietrza, wymienny