**Zestaw do montażu w stanie surowym WRG 35-SR**

Zestaw do montażu w stanie surowym w ścianie.

Zakres dostawy: tuleja ścienna (3-częściowa), 2 pokrywy zabezpieczające na czas prac tynkarskich i pokrywa zewnętrzna ze stali szlachetnej z szablonem wiertarskim.

Potrzebny jako zestaw do montażu końcowego WRG 35-1-SE lub WRG 35H-SE:

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRG 35-SR |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Kunststoff EPP |
| Ciężar: | 2,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,5 kg |
| Wielkość nominalna: | 350 mm |
| Szerokość: | 346 mm |
| wysokość: | 350 mm |
| Głębokość: | 350 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 455 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924500 |
| Numer katalogowy: | 0192.0450 |

Producent: MAICO

WRG 35-SR Zestaw do montażu w stanie surowym