**Stopa montażowa FUM 28**

Stopy montażowe do montażu wentylatorów ERM na ścianach, sufitach lub wspornikach.

Możliwa instalacja pozioma i pionowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUM 28 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,8 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 280 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360063 |
| Numer katalogowy: | 0036.0006 |

Producent: MAICO

FUM 28 Stopa montażowa