**Termostat bimetaliczny TB ECA 150 K**

Termostat bimetaliczny – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń serii ECA 150 K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TB ECA 150 K |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Szerokość: | 8 mm |
| wysokość: | 6 mm |
| Głębokość: | 83 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 10 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100683 |
| Numer katalogowy: | E180.0913.9400 |

Producent: MAICO

TB ECA 150 K Termostat bimetaliczny