**Kratka wewnętrzna LGZ 62/12**

Kratka wewnętrzna z ramką czołową.

Z frontowymi, pionowymi, łożyskowanymi obrotowo lamelami sterującymi kierunkiem powietrza.

Regulacja przepływu powietrza przy pomocy nastawnej przepustnicy szczelinowej.

Niezbędne akcesoria: Skrzynka do zabudowy EK.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LGZ 62/12 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Wskazane natężenie przepływu powietrza przy 75% otwarciu przepustnicy szczelinowej: | 200 m³/h - 500 m³/h |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana / kanał |
| Materiał: | Blacha stalowa, malowana piecowo |
| Kolor: | jasnoszary |
| Ciężar: | 2,92 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,19 kg |
| Szerokość: | 650 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 61 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 680 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512646 |
| Numer katalogowy: | 0151.0264 |

Producent: MAICO

LGZ 62/12 Kratka wewnętrzna