**Pilot FE 7**

Pilot pompy ciepła na powietrze wywiewane AWP... .

Do regulacji zadanej temperatury pomieszczeń dla obwodu mieszalnika +/- 5 °C oraz trybu pracy pompy ciepła na powietrze wywiewane.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FE 7 |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Szerokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 37 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799955252 |
| Numer katalogowy: | 0095.0525 |

Producent: MAICO

FE 7 Pilot