**Zawór talerzowy, z odcięciem przeciwpożarowym TB 10**

Zawory talerzowe do wyciągu powietrza.

Ramy montażowe i obudowy wentylatorów połączone przy użyciu złączy bagnetowych.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez obrotowy zawór talerzowy.

Montaż przy użyciu ramki montażowej.

Klasa odporności ogniowej K-90 - 18017.

Montaż wewnątrz i na zewnątrz ścian ognioodpornych szybów.

Typoszereg WBV: Z niewymagającą konserwacji, przeciwpożarową klapą odcinającą i hermetycznie zamkniętym mechanizmem wyzwalającym.

Typoszereg TB:

Klapa odcinająca blokowana elementem topikowym bezkadmowym.

Element topikowy działa przy 72 st. C lub jest wyzwalany ręcznie.

Zalecane akcesoria: element filtracyjny łapacza tłuszczu FFE w przypadku zastosowania w pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym zawierającym tłuszcz (np. w kuchniach itd.).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TB 10 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,45 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,47 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | tak |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 134 mm |
| wysokość: | 134 mm |
| Głębokość: | 83 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 145 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Numer aprobaty: | Z-41.3-606 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512707 |
| Numer katalogowy: | 0151.0270 |

Producent: MAICO

TB 10 Zawór talerzowy, z odcięciem przeciwpożarowym