**Filtr powietrza, wymienny FF 133**

FF 133: Wymienny filtr powietrza dla wentylatora wywiewnego UPR 133.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FF 133 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 125 mm |
| wysokość: | 125 mm |
| Głębokość: | 16 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | UPR 133 |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930198 |
| Numer katalogowy: | 0093.0019 |

Producent: MAICO

FF 133 Filtr powietrza, wymienny