**Przepust powietrza zewnętrznego ALD 12 S**

Przepust powietrza zewnętrznego do bezprzeciągowej, decentralnej wentylacji mieszkania.

Płynna regulacja przepływu powietrza.

Opakowanie jednostkowe ALD 12 S: część wewnętrzna z tworzywa sztucznego, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, tuleja ścienna z zabezpieczeniem przeciwburzowym i izolacją akustyczną, do 500 mm, kratka zewnętrzna z tworzywa sztucznego.

Opakowanie jednostkowe ALD 12 SVA: część wewnętrzna z tworzywa sztucznego, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, tuleja ścienna z zabezpieczeniem przeciwburzowym i izolacją akustyczną, do 500 mm, kratka zewnętrzna ze stali szlachetnej.

Wyposażenie: filtr wymienny ALDF 12 G2 lub ALDF 12 G3.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALD 12 S |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 30 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Materiał kratki: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,2 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | G2 |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 585 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 51 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520528 |
| Numer katalogowy: | 0152.0052 |

Producent: MAICO

ALD 12 S Przepust powietrza zewnętrznego