**Rozdzielacz przyłączeniowy WRG 35-AAD**

Rozdzielacz przyłączeniowy do łączenia w sieć kilku (maks. 9) urządzeń do wentylacji pojedynczych pomieszczeń WRG 35 lub do łączenia w sieć jednego lub kilku (maks. 4) układów sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 4-1 lub RLS 5

Rozdzielacz przyłączeniowy wyposażony jest w trzy gniazda RJ-12.

Pasujące przewody przyłączeniowe:

WRG 35-TAK 5 (5 m)

WRG 35-TAK 10 (10 m)

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRG 35-AAD |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,134 kg |
| Szerokość: | 50 mm |
| wysokość: | 50 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925019 |
| Numer katalogowy: | 0092.0501 |

Producent: MAICO

WRG 35-AAD Rozdzielacz przyłączeniowy