**Odbiornik radiowy XE 1**

Odbiornik radiowy do bezprzewodowego łączenia punktu sterowania z wentylatorem.

Montaż w normowanych gniazdach podtynkowych lub rozdzielaczach podtynkowych.

System radiowy składa się z łącznika radiowego XS 1 i min. 1 odbiornika radiowego XE 1.

Do jednego XS 1 można przyporządkować nieograniczoną liczbę XE 1.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | XE 1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 2 A |
| Maksymalne obciążenie (omowe): | 4 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Kolor: | niebieski |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,08 kg |
| Szerokość: | 52 mm |
| wysokość: | 52 mm |
| Głębokość: | 21 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| temperatura otoczenia: | 55 °C |
| Częstotliwość radiowa: | 433 MHz |
| Ilość kanałów radiowych: | 1 kanał |
| Wczytywalne nadajniki / przełączniki: | 14 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573432 |
| Numer katalogowy: | 0157.0343 |

Producent: MAICO

XE 1 Odbiornik radiowy