**Filtr powietrza, wymienny ALDF 12 G2**

ALDF 12 G2: Zamienny filtr powietrza dla przepustu powietrza zewnętrznego ALD 12 i ALD 12 SVA.

ALDF 12 G3: Zamienny filtr powietrza dla przepustu powietrza zewnętrznego ALD 12 i ALD 12 SVA.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALDF 12 G2 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931522 |
| Numer katalogowy: | 0093.0152 |

Producent: MAICO

ALDF 12 G2 Filtr powietrza, wymienny