**Filtr powietrza, wymienny RF 35-4**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE...-4.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RF 35-4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 1,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,36 kg |
| Klasa filtra: | G4 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 1.010 mm |
| wysokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.040 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 430 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931621 |
| Numer katalogowy: | 0093.0162 |

Producent: MAICO

RF 35-4 Filtr powietrza, wymienny