**Wylot podłogowy FFS-BA**

Wylot podłogowy nawiewny z tworzywa sztucznego.

Możliwość podłączenia giętkiego kanału powietrza, z wszystkich stron możliwość podłączenia przez otwór z wyłamywaną ścianką.

Zakres dostawy:

1 wylot podłogowy

1 pojedyncze zamocowanie rurowe do adaptera (FFS-RA)

1 przyrząd montażowy EPS (styropian)

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-BA |
| Kierunek powietrza: | Powietrze nawiewane |
| Max. przepływ objętościowy: | 45 m³/h |
| Strumień objętości: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h przy 0,4 Pa / 1,8 Pa / 4,0 Pa (łącznie z kratką podłogową) |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,73 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,97 kg |
| Szerokość: | 301 mm |
| wysokość: | 251 mm |
| Głębokość: | 210 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 315 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558743 |
| Numer katalogowy: | 0055.0874 |

Producent: MAICO

FFS-BA Wylot podłogowy