**Przedłużenie obudowy GVI 63**

Do konwersji standardowych wersji z krótką obudową na wersję z długą obudową.

Przebudowa możliwa jest bezpośrednio na miejscu.

Chroni silnik i wirnik.

Blacha stalowa z powłoką z żywicy epoksydowej chroni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Model specjalny:

Przedłużenia obudowy do wielkości 140 i 160 można otrzymać na zapytanie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GVI 63 |
| Materiał: | Blacha stalowa, pokryta żywicą epoksydową |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 10,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10,5 kg |
| Wielkość nominalna: | 630 mm |
| Szerokość: | 730 mm |
| wysokość: | 730 mm |
| Głębokość: | 240 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 730 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 730 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732006 |
| Numer katalogowy: | 0073.0200 |

Producent: MAICO

GVI 63 Przedłużenie obudowy