**Poziome płaskie kolanko kanałowe FFS-BH45**

Kolanko kanałowe 45° z tworzywa sztucznego.

Wersja płaska.

Z możliwością podłączenia giętkiego kanału rurowego.

Zakres dostawy:

1 kolanko kanałowe

2 pojedyncze zamocowania rurowe do adaptera (FFS-RA)

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-BH45 |
| Strumień objętości: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,6 Pa / 2,2 Pa / 5,0 Pa |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Szerokość: | 206 mm |
| wysokość: | 60 mm |
| Głębokość: | 165 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 262 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 62 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 242 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558781 |
| Numer katalogowy: | 0055.0878 |

Producent: MAICO

FFS-BH45 Poziome płaskie kolanko kanałowe