**Filtr powietrza, wymienny RF 40-4**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE...-4.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RF 40-4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 1,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,37 kg |
| Klasa filtra: | G4 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Szerokość: | 1.010 mm |
| wysokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.070 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 530 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931638 |
| Numer katalogowy: | 0093.0163 |

Producent: MAICO

RF 40-4 Filtr powietrza, wymienny