**Kratka podłogowa FFS-FGB**

Standardowa kratka podłogowa odporna na wchodzenie, pasuje do wylotu podłogowego FFS-BA.

Kratka podłogowa ze szczotkowanej stali szlachetnej, nowoczesne wzornictwo, z kołowym układem otworów.

Mocowanie za pomocą klamer umieszczonych na stałe pod kratką podłogową, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 180 x 40 x 340 mm,

Zakres dostawy:

1 kratka podłogowa, 1 taśma uszczelniająca

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-FGB |
| Wykonanie: | Wzór z kołowym schematem rozmieszczenia otworów |
| Rodzaj montażu: | Zamocowanie za pomocą klamer mocujących |
| Materiał: | Stal stopowa szczotkowana |
| Ciężar: | 0,61 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,75 kg |
| Szerokość: | 340 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 47 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558903 |
| Numer katalogowy: | 0055.0890 |

Producent: MAICO

FFS-FGB Kratka podłogowa