**Filtr powietrza, wymienny PF 10/16**

Wymienne filtry powietrza do filtrów powietrza TFE 10, TFE 12, TFE 15 i TFE 16.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PF 10/16 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,09 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 200 mm |
| Głębokość: | 25 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 455 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | TFE 10, TFE 12, TFE 15 i TFE 16 |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936985 |
| Numer katalogowy: | 0093.0698 |

Producent: MAICO

PF 10/16 Filtr powietrza, wymienny