**wentylator ścienny EMA 17**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EMA 17 |
| Wydajność powietrza: | 260 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.800 1/min |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 68 W |
| IMax: | 0,32 A |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 2,85 |
| Wbudowany odchylacz: | - |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 080279 |

Producent: MAICO

EMA 17 wentylator ścienny