**Blaszane adaptery WS 75 A**

Adapter wsuwany wymagany jest do wykonania pasowanego przejścia do rury MF-F75.

Dzięki zasadzie montażu „jednym kliknięciem” przewód giętki MF-F łączony jest z adapterem wsuwanym szybko i pewnie.

Zakres dostawy: adapter wsuwany wraz z zaślepką.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 A |
| Materiał obudowy: | Metal |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 0,32 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,59 kg |
| Średnica przyłącza: | 75 mm |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 223 mm |
| wysokość: | 113 mm |
| Głębokość: | 82 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 267 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 156 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992424 |
| Numer katalogowy: | 0093.1585 |

Producent: MAICO

WS 75 A Blaszane adaptery