**Filtr powietrza, wymienny CB 1200 F7**

Wymienne filtry powietrza do CleanBox 1200.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | CB 1200 F7 |
| Miejsce montażu: | w urządzeniu |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | PES/szkło |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 2,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,6 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 610 mm |
| wysokość: | 97 mm |
| Głębokość: | 455 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 620 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 465 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | CleanBox 1200 |
| Asortyment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925804 |
| Numer katalogowy: | 0092.0580 |

Producent: MAICO

CB 1200 F7 Filtr powietrza, wymienny