**Zestaw elementów izolujących akustycznie ER-SE EC**

Służy jako tłumik akustyczny i redukuje poziom emisji hałasu.

Stanowi wyposażenie dodatkowe wkładów wentylatorów ER EC. Posiada ramkę kryjącą.

Prosty w montażu.

Klasa materiałów budowlanych B1.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-SE EC |
| Miejsce montażu: | Obudowa usytuowana ponad wkładem wentylatora |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, pianka z żywicy melaminowej |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016, kolor szary |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,49 kg |
| Szerokość: | 305 mm |
| wysokość: | 305 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 375 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 375 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita: | 1,5 dB |
| Uwaga o tłumienności wtrąceniowej: | maks. 5,5 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992356 |
| Numer katalogowy: | 0093.1565 |

Producent: MAICO

ER-SE EC Zestaw elementów izolujących akustycznie