**Filtr powietrza, wymienny PPF E2**

Wymienny filtr powietrza do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 60 K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPF E2 |
| Miejsce montażu: | Urządzenie wentylacyjne |
| Materiał: | Syntetyk |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 18 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190,5 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170,5 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Numer katalogowy: | 0093.0086 |

Producent: MAICO

PPF E2 Filtr powietrza, wymienny