**Wentylator dla małych pomieszczeń ECA 11**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 11 |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza: | 95 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.650 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 080401 |

Producent: MAICO

ECA 11 Wentylator dla małych pomieszczeń