**Element ościeża Duo LE**

Element ościeża do montażu w ościeżu okiennym.

Wymagana jest jako niezbędne wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu w ościeżu okiennym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Duo LE |
| Wydajność powietrza: | 60 m³/h |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | Aluminium nielakierowane |
| Ciężar: | 2,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,79 kg |
| Szerokość: | 920 mm |
| wysokość: | 410 mm |
| Głębokość: | 64 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.020 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 460 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930877 |
| Numer katalogowy: | 0093.0087 |

Producent: MAICO

Duo LE Element ościeża