**Wodne nagrzewnice powietrza WRH 10-1**

Wodna nagrzewnica powietrza do instalacji wentylacyjnych.

Przyłącza są wykonane z miedzi.

Istnieje możliwość zdejmowania pokrywy obudowy na czas prac konserwacyjnych.

Z uszczelnieniem gumowym na przyłączach powietrza.

Inwestor musi wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia układu regulacji/agregatu pompowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRH 10-1 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 3,45 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,71 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Otwarty przekrój: | 1.012 cm² |
| Szerokość: | 225 mm |
| wysokość: | 183 mm |
| Głębokość: | 380 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 205 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 381 mm |
| Typ nagrzewnicy powietrza: | Woda |
| Moc grzejna: | 1.300 W |
| Przepływ masowy: | 55 kg/h |
| Temperatura wlotowa: | 70 °C |
| Temperatura przepływu powrotnego: | 50 °C |
| Max. temperatura wody: | 100 °C |
| Max. ciśnienie wody: | 6 bar |
| Różnica ciśnień wody: | 500 Pa |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821168 |
| Numer katalogowy: | 0082.0116 |

Producent: MAICO

WRH 10-1 Wodne nagrzewnice powietrza