**Podstawa dachowa dla dachów płaskich, uchylna SOK 31**

Podstawa dachowa do montażu wentylatorów dachowych na dachach płaskich.

Z mechanizmem wychylnym do wychylania wentylatora z przelotu kanału na czas prac w kanale wentylacyjnym.

Z izolacją akustyczną i cieplną wykonaną z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókna mineralnego.

Zalecane akcesoria: króciec pośredni SZ.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SOK 31 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 15,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 15,21 kg |
| odchylny: | ✔ |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 915 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 915 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 915 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 915 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939931 |
| Numer katalogowy: | 0093.0993 |

Producent: MAICO

SOK 31 Podstawa dachowa dla dachów płaskich, uchylna