**Wymiennik ciepła solanka-powietrze EW-K 200**

Wymiennik ciepła solanka-powietrze do przenoszenia ciepła solanki na powietrze zewnętrzne.

Odpływ skroplin z przyłączem 1/2" z boku.

Połączenie między nagrzewnicą a rurą PE zapewnia inwestor.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EW-K 200 |
| Max. przepływ objętościowy: | 250 m³/h |
| Wielkość nominalna przyłącza solanki: | 22 mm |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924135 |
| Numer katalogowy: | 0192.0413 |

Producent: MAICO

EW-K 200 Wymiennik ciepła solanka-powietrze