**Filtr powietrza, wymienny Trio F7**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 120 Trio i Trio.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio F7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,09 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Szerokość: | 205 mm |
| wysokość: | 167 mm |
| Głębokość: | 45 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 47 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991168 |
| Numer katalogowy: | 0093.1450 |

Producent: MAICO

Trio F7 Filtr powietrza, wymienny